  (Amiga Zorro II Ramdiskのサポート)
  このオプションは、Chip RAM及びZorro II RAMをramdiskあるい
  はswapパーティションとして使う機能をオンにします。このドラ
  イバーをカーネルに組み込みたい場合はYと答えてください。また、
  このドライバーはモジュール(実行中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード)にすることも可能です。そ
  の場合のモジュールはz2ram.oです。このドライバーをモジュー
  ルとしてコンパイルしたいなら、ここではMと答えて、
  <file:Documentation/modules.txt>を読んでください。

  <川合>

