  (M-System Disk-On-Chip 2000 と Millennium のサポート)
  これは、M-System DiskOnChip 2000 と Millennium デバイスに 
  MTD デバイスドライバを提供します。本来、DiskOnChip 2000 
  のために設計されて、現在、DiskOnChip Millennium に対するサ
  ポートも含んでいます。このドライバと DiskOnChip Millennium 
  に関して問題を抱えているなら、 Millennium ドライバの代わり
  に CONFIG_MTD_DOC2001 を試したいと思うでしょう。この 
  CONFIG_MTD_DOC2001 を使うには、DiskOnChip の検出コードをも
  う一方のドライバの代わりにロードし、
  <file:drivers/mtd/devices/docprobe.c> のソースコードの 
  DOC_SINGLE_DRIVER を未定義にする必要があります。

  このデバイスを使用するなら、NFTL (NAND Flash Translation 
  Layer) オプションも有効にします。それは、フラッシュチップ
  上で一種のファイルシステムを使用することにより、ブロックデ
  バイスをエミュレートするために使用されます。

  <高橋潤子>

