  (ProAudioSpectrum 16 のサポート)
  Pro Audio Spectrum 16 か ProAudio Studio 16 か Logitech
  SoundMan 16 サウンドカードをお持ちの場合のみ Y と答えてく
  ださい。Media Vision または Logitech 製のその他のカードを
  お持ちなら、それらは PAS16 互換ではないので、Y と答えない
  でください。Documentation/sound/PAS16 を読んでください。

  このドライバをカーネル組み込みにしてコンパイルするなら、
  カーネルコマンドラインに
  "pas2=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<sbio>,<sbirq>,<sbdma>,<sbdma2>"
  を追加する必要があります。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>


