  (もう 1 つの Disk-On-chip Millennium サポート)
  これは M-System DiskOnChip Millennium デバイスのために代わ
  りの MTD デバイスドライバを提供します。DiskOnChip 2000 と 
  Millennium ドライバを使用して問題が生じた場合、これを使用
  します。この DiskOnChip の検出コードを、もう一方のドライバ
  の代わりにロードして使うには、drivers/mtd/docprobe.c の最
  初の方にある DOC_SINGLE_DRIVER を 未定義にする必要がありま
  す。

  このデバイスを使用するなら、NFTL (NAND Flash Translation 
  Layer) オプションも有効にします。それは、フラッシュチップ
  上で一種のファイルシステムを使用することにより、ブロックデ
  バイスをエミュレートするために使用されます。

  <高橋潤子>

