  (PPP BSD-Compress の圧縮)
  PPP が回線上に送られる前に、LZW 圧縮方法を使用して、PPP の
  パケットを圧縮する BSD-Compress 圧縮方式のサポートです。
  PPP リンクの接続先 (通常 ISP) のマシンでも同様に 
  BSD-Compress 圧縮方式のサポートしていなければなりません。
  たとえ接続先でサポートしていなくても、ここで Y と答えるこ
  とは問題ありません。

  PPP Deflate 圧縮方式 (上記の "PPP Deflate compression") は、
  圧縮がよく、特許の制限が無いので、BSD-Compress より好まし
  いです。

  BSD 圧縮コードが、モジュールとして常にコンパイルされること
  に注意してください。モジュールは bsd_comp.o と呼ばれ、
  一度、"make modules" としたら modules というディレクトリに
  現れます。よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

