  (ワッチドッグ・タイマーを有効にします)
  ここで (そして、以下のオプションのひとつに) Y と答え、メジャー
  番号10、マイナー番号 130 のキャラクター型デバイス・ファイ
  ル/dev/watchdog を mknod ("man mknod") で作成すると、ワッ
  チドッグが使えます。すなわち: そのファイルを開いてから 1 
  分間以上書き出しに失敗すると、マシンをリブートします。この
  ドライバは、ロック・アップ後できるだけ速くオンラインに戻る
  必要のあるネットワーク接続されたマシンに役立ちます。ソフト
  ウェアによるワッチドッグ実装 (マシンのリブートに時々失敗し
  ます) とハードウェア・ワッチドッグ・ボードのドライバがあり
  ます。そのボードはより頑丈でケース内温度の情報も絶えず得ら
  れます。詳しくは、カーネル・ソースの 
  <file:Documentation/watchdog.txt> を読んでください。

  ワッチドッグは通常 
  <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/sources/sbin/> 
  からFTP (ユーザー: anonymous) 経由で入手できるワッチドッグ・
  デーモンと一緒に使われます。このデーモンは NFS 接続も監視
  でき、プロセス・テーブルが一杯になるとマシンをリブートでき
  ます。

  よくわからなければ、N と答えてください。

  <山縣, 福島 (2.2.13), 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>
