  (KingByte KBIC-951A/971A プロトコル)
  このオプションは KingByte Information Corp 製 KBIC-951A と 
  KBIC-971Aパラレルポート IDE プロトコルをサポートします。
  KingByte 製のアダプタは、特にヨーロッパのノーブランドのポー
  タブルディスクや CD-ROM 製品でよく見かけます。PARIDE のサ
  ポートを選択したのなら、ここで Y と答えてプロトコルドライ
  バを組み込むか、M と答えてローダブルモジュールを作成します。
  モジュール名は kbic.o になります。また、使いたいデバイスタ
  イプ用のハイレベルドライバも必要です。

  <小野寺>


