  (イメージを IPL 可にするためにカーネルにコードをマージ)
  生成したカーネルをデバイスから直接 IPL 可能にしたいなら、
  そのデバイスに特有のブートセクタをカーネルの先頭バイトに
  マージしなければなりません。CONFIG_IPLABLE を選択したとき
  に現れるもう一つの質問で、IPL デバイスを選択しなければ
  なりません。

  <石井, 武井(2.4.4 更新)>

