  (Netlink デバイスエミュレーション)
  このオプションは、まもなく削除されるでしょう。(いずれもメ
  ジャー番号 36 の) /dev/tap0 あるいは /dev/route のような、
  特別なキャラクタデバイスファイルを必要とするあらゆるプログ
  ラムでは、このオプションが必要となります。また真の netlink 
  ソケットを使用するには、すぐに書き直しが必要となります。こ
  れは下位互換性のためのオプションですので、今のところは Y 
  を選んでください。

  <高橋潤子>

