  (DHCP のサポート)
  自分のマシンのルートファイルシステム全体
  (「/」ディレクトリ以下) としてネットワーク上の別のマシン
  にある NFS ボリュームをマウントし、かつマシンの起動時に
  IP アドレスを自動的に割り当ててもらえるよう
  DHCP プロトコルを使いたければ、 Y にしてください
  (DHCP は IP アドレス自動割り当て用の特殊なプロトコルです)。
  ただし、ネットワークカードの起動 ROM が DHCP 処理を行い、
  しかも必要なカーネルパラメータを全て渡して Linux を起動
  してくれるのなら、 N としてもかまいません。
  よくわからなければ Y にしておいてください。
  注意 : DHCP を使いたければ、 DHCP サーバがネットワーク内で
  動いていないといけません。詳細な情報は 
  <file:Documentation/nfsroot.txt> を読んでください。

  <武井, 高橋潤子(2.4.15更新)>

