  (IPX プロトコル機能)
  主として Windows マシン間のローカルネットワークで使われて
  いる Novell 社のネットワークプロトコル IPX 機能を提供しま
  す。Linux 上の Novell クライアント ncpfs
  (<ftp://platan.vc.cvut.cz/pub/linux/ncpfs/> から入手できま
  す)、あるいは Linux 上の DOS エミュレーター dosemu (詳細は 
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入手できる 
  DOSEMU-HOWTO を参照) を使って Novell Netware のファイルサー
  バーあるいは印刷サーバーにアクセスしたい場合に必要になりま
  す。ncpfs を使う場合は、さらに、後述の "NCP file system
  support" で Y とする必要があります。

  IPX の扱う範囲は IP と同様であり、IPX の上位で作動する SPX 
  は TCP のようなものです。実験的に Linux で SPX をサポート
  することもできます。(下の "SPX networking" を参照）

  Linux マシンを、完全な Netware ファイルサーバーおよび IPX 
  ルーターとして使いたい場合は、ここを Y として、さらに 
  <ftp://ibiblio.org/pub/Linux/system/network/daemons/> か
  ら lwared を入手するか、あるいは 
  <ftp://www.compu-art.de/mars_nwe/> から mars_new を入
  手してください。詳しい情報は 
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入手できる 
  IPX-HOWTO を読んでください。[訳注: 日本語訳は 
  http://www.linux.or.jp/JF/ から入手できます。]

  Linux、Windows マシン、Macintosh を接続するための一般情報
  は WWW の <http://www.eats.com/linux_mac_win.html> にあり
  ます。

  IPX のドライバは、カーネルをおおよそ 16KB 大きくします。こ
  のドライバはモジュール (必要に応じてカーネルに組み込んだり
  取り外したりできるコード) とすることもできます。そのモジュー
  ルは ipx.o という名前です。モジュールとしてコンパイルした
  い場合は、ここを M として、<file:Documentation/modules.txt> 
  を読んでください。Linux マシンを Novell のローカルネットワー
  ク組み入れたいと思わなければ、N としてください。

  <井上, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.17/2.4.19更新)>

