  (/dev/cpu/*/msr - Model-specific register のサポート)
  特権プロセスが x86 Model-Specific Registers (MSRs) にアク
  セスするためのデバイスを作ります。これは、メジャーデバイス
  番号が 202、マイナーデバイス番号が 0〜31 のキャラクタデバ
  イスで、それぞれ /dev/cpu/0/msr 〜 /dev/cpu/31/msr に対応
  します。
  マルチプロセッサシステムでは、このデバイスへのアクセスは
  (マイナーデバイス番号に対応した) 特定の CPU の MSR へアク
  セスすることになります。

  <武井>
