  (CBQ パケットスケジューラ)
  ネットワークデバイスで、Class-Based Queueing (CBQ) パケッ
  トスケジューリングアルゴリズムを使用したい場合は、ここで 
  Y と答えてください。このアルゴリズムは、待機しているパ
  ケットを、ツリー状のクラス階層に分類します。このツリーの
  リーフとなる各クラスはそれぞれ、個別のアルゴリズム (この文
  脈では"disciplines" と呼ばれる) によってスケジュールされま
  す。

  CBQ アルゴリズムについて参考文献のために 
  net/sched/sch_cbq.c の最初の部分を見てください。

  CBQ は一般に用いられるスケジューラですので、よく分からない
  場合はここで Y と答えてください。以下に出てくる CBQ 
  disciplines として使用したい全てのキューイングアルゴリズム
  に Y と答えてください。次に、"Packet classifier API" に Y 
  と答えて、使用したい全てのクラシファイアに Y と答えてくだ
  さい。クラシファイアは、ある基準に基づいて出発するパケット
  をクラス分けするルーチンです。

  このドライバは、sch_cbq.o と呼ばれるモジュール (動作中の
  カーネルにいつでも組み込んだり取り外したりできるコード) と
  してコンパイルすることも可能です。もしモジュールとしてコン
  パイルしたいならば、M と答えて、Documentation/modules.txt 
  を読んでください。

  <高橋潤子>

