  (隣接ノードへの経路がない場合に ICMP を送らない)
  カーネルの ATMARP テーブルに隣接ノードへの VC が存在しな
  いことが理由で隣接ノードに到達できない場合、通常は "ICMP 
  host unreachable" メッセージが送られますが、これは問題を
  引き起こすおそれがあります。ATMARP テーブルエントリは再有
  効化の際、わずかな間ですが削除されてしまうためです。この質
  問に Y と答えると、上記のようなパケットは、ICMP パケットを
  送ることなく廃棄されます。

  <高橋潤子>

