  (ブート時に APM を有効にします)
  ブート時に APM 機能を有効にします。APM BIOS 仕様書 の 36 
  ページから引用: "無効の場合、APM BIOS は自動的にはデバイス
  を電力制御せず、スタンバイ状態やサスペンド状態へ移行したり、
  CPU アイドル・コールに応じた省電力段階にあります。" Linux 
  のアイドル時、このドライバーは CPU アイドル・コールします 
  (この機能が無効でない限り -- 以下の "CPU アイドル・コール" 
  を見てください)。このオプションでバッテリーは常に省電力に
  なりますが、さらに複雑な APM 機能は BIOS の実装に依存しま
  す。APM を有効にして使っていてブート時にハング・アップした
  り、サスペンドせずビープ音が鳴り続けるなら、このオプション
  を無効にする必要があるかもしれません。NEC UltraLite Versa
  33/C や 東芝 T400CDT では、無効にしてください。ほとんどの
  計算機はこの機能がなくともうまく動作するので、デフォルトで
  無効になっています。

  <山縣>


