  (Digi Intl. の RightSwitch シリーズのサポート)
  このドライバは Digi International 製の PCI/EISA バス用イー
  サネットスイッチカード RightSwitch シリーズ用です。サポー
  トしているのは SE-4 と SE-6 モデルです。このタイプの(イー
  サネット)ネットワークカードを持っている場合は、ここで Y と
  答えて http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手で
  きる Ethernet-HOWTO を読んでください。
  このカードに関する情報は Documentation/networking/dgrs.txt 
  にもあります。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルするこ
  とも可能です。モジュール名は dgrs.o になります。モジュール
  としてコンパイルしたい場合は、ここで M と答えて
  Documentation/modules.txt と
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください

  <小野寺, 武井(2.4.0更新)>
