  (BOOTP サポート)
  あなたの Linux box で、ルートファイルシステム( / ディレク
  トリを含むところ)全体をどこか他のコンピュータから NFS 経由
  でマウントしたり、また BOOTP プロトコル(以下のことを行うた
  めに設計された特殊なプロトコル)を使って、ブート時にあなた
  のコンピュータの IP アドレスを自動的に見つけられるようにし
  たい場合は、ここで Y と答えます。あなたのネットワーク・カー
  ドのブート ROM が、Linux をブートするためにそれ自身でBOOTP 
  を行い、カーネルのコマンドラインで必要な情報すべてを提供す
  るように設計されている場合は N と答えてください。よくわか
  らなければ Y にしておきましょう。注意：BOOTP を使用する場
  合は、そのネットワーク上で BOOTP サーバが動いていなければ
  なりません。詳細は<file:Documentation/nfsroot.txt> を読ん
  でください。

  <堀田, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

