  (System V/Xenix/V7/Coherent ファイルシステムのサポート)
  SCO、Xenix、Coherent などはインテル CPU を使ったマシン用に
  市販されている商用 Unix システムで、バージョン 7 は DEC 
  PDP-11 上で使用されました。ここで Y と答えると、それらのフ
  ロッピーやハードディスクのパーティションを読み込めるように
  なります。

  そのようなフロッピーやハードディスクパーティションを持って
  いるならば、それらはそのような他の Unix 用のバイナリを含ん
  でいるでしょう。そのようなバイナリを実行するために 
  linux-abi をインストールすると良いかもしれません。SCO、
  Xenix、Wyse、UnixWare、Dell Unix、System V プログラムは、
  Linux で実行するためのカーネルモジュールのセットです。
  <ftp://ftp.openlinux.org/pub/people/hch/linux-abi> から 
  FTP (ユーザ：ftp) で入手できます。注意：インテルベースのシ
  ステムの、バイナリのためだけに動くでしょう。PDP は、誰かが 
  -11 に Linux をポートするまで、PDP は待たなければならない
  でしょう ;-)

  他の Unixのファイルを NFS を使ってネットワーク経由でマウン
  トしたいだけの場合は "System V file system support" は必要
  はありません(この場合には当然ですが "NFS file system
  support" が必要になります。)

  一般にこのオプションはフロッピーのためには必要ないことに注
  意してください。なぜなら複数の Unix 間(あるいはその他の OS
  と)でファイルやディレクトリをやりとりする場合の互換性の高
  い方法は tar プログラムを使用することだからです。("man tar"
  あるいはより好ましい "info tar") このオプションは
  "System V IPC" とは関係も無いことに注意してください。
  System V ファイルシステムについては 
  <file:Documentation/filesystems/sysv-fs.txt> を読んでくだ
  さい。ここで Y と答えるととカーネルが 27KB ほど大きくなり
  ます。

  このオプションを、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルする場
  合は、M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を読んで
  ください。モジュールは sysv.o という名前になります。

  これらについて以前に聞いたことが無い場合は N と答えても安
  全です。

  <花高, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15更新)>

