  (Symbios Logic 製 sym53c416 SCSI のサポート)
  HP 社製のいくつかのスキャナに付属してくる SCSI ホストアダ
  プタ、sym53c416 SCSI をサポートします。このドライバを使う
  場合は、何らかの pnp 設定プログラム (例えば isapnp) を利用
  するか、BIOS を認識する PnP によって、あらかじめ sym53c416
  が設定されている必要があります。isapnp を利用する場合は、
  このドライバをモジュールとしてコンパイルし、isapnp を動作
  させた後で insmod を使ってロードします。この時、カード設定
  のパラメータがドライバに渡される必要があります。フォーマッ
  トは以下の通りです:

    insmod sym53c416 sym53c416=<base>,<irq> [sym53c416_1=<base>,<irq>]

  同時に四つまでのアダプタがサポートされています。
  もしこの機能をモジュール ( = 稼働中のカーネルに対して、必要な
  時に組み込んだり、取り外したりできるコード) としてコンパイル
  したい場合は、ここで M と答えるとともに、Documentation/modules.txt
  を読んでください。モジュールの名称は sym53c416.o です。

  <福島>

