  (Cyclom 2X (tm) マルチプロトコルカード (試験的))
  Cyclades 株式会社 (http://www.cyclades.com と 
  http://www.cyclades.com.br) の Cyclom 2X は、512 Kbps まで
  データ転送速度を持っているインテリジェントなマルチプロトコ
  ル WAN アダプタです。これらのカードは、X.25 と SNA 関連の
  プロトコルをサポートします。これらのカードを 1 つ以上持っ
  ている場合は、このオプションに Y と答えてください。次の質
  問では、ドライバがサポート (今のところ、X.25 だけがサポー
  トされる) を必要とするプロトコルについてを尋ねられます。

  現在ドキュメントが提供されていないので、
  http://www.conectiva.com.br/~acme/cycsyn-devel から WAN コ
  ンフィグ tarball を取得してください (マイナーチェンジで、
  現在の WAN ルータをコンパイルするためのファイルが含まれて
  います。ftp://ftp.sangoma.com からオリジナルのパッケージが
  取得できます)。

  詳細は、私 (acme@conectiva.com.br) あるいは cycsyn-devel 
  メーリングリスト (cycsyn-devel@bazar.conectiva.com.br) に
  自由にメールしてください。私自身はできるだけ早く、ドキュメ
  ンテーションが利用できることを望んでいます (Cyclades ブラ
  ジルは、ドキュメントを書いています)。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。モ
  ジュール名は、cyclomx.o です。モジュールに関する情報は、
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  <高橋潤子>
