  (Tagged command queuingの使用)
  これは、SCSI-2で導入された、性能を向上するための機能です。
  ホストアダプタはいくつかのSCSIコマンドを、前のコマンドの処
  理の終了を待たずにデバイスのキューへ送ることができます。大
  抵のEATAアダプタは、たとえここであなたがNと答えても、デバ
  イスがこの機能を備えていれば自動的にそれを利用するようになっ
  ています。安全な答えはNです。

  <川合>

