  (ZF MachZ Watchdog)
  ZF Micro MachZ プロセッサーを使用している場合、ここで
  Y と答えてください。そうでなければ N と答えてください。
  ZF-Logic インターフェースを使用しているプロセッサーに内蔵
  された watchdog タイマーのドライバです。この watchdog は
  単にフリーズしていないことを確認するためにカーネルを監視
  します。そして、フリーズしている場合、一定時間後に
  コンピューターを再起動します。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  machzwd.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい場合、
  M と答え <file:Documentation/modules.txt> に目を通してくだ
  さい。

  <山田, 高橋潤(2.4.15更新)>

