  (SPX ネットワーク)(試験的)
  Sequenced Packat eXchange プロトコルは IPX の上位にあるト
  ランスポート層のプロトコルです。これは Novell の NetWare 
  システム上のクライアント＝サーバ型のアプリケーションで使わ
  れ、(IP の上位で働く) TCP に似ています。

  Novell の Netware ファイル共有では SPX プロトコルは使って
  いないことに注意してください。それは NCP と呼ばれるプロトコ
  ルを使っていて、そちらは別のやり方で Linux でサポート出来
  ます。(クライアント側ではあとに出てくる "NCP file system
  support"、サーバ側ではユーザ空間で動く lwared かmars_nwe 
  プログラムを使います。)

  SPX を利用したいならここで Y と答え、詳細は
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto にある IPX_HOWTO
  を読んでください。[訳注: 日本語訳は 
  http://www.linux.or.jp/JF/ から入手できます。]

  このドライバはモジュール (必要に応じてカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) とすることもできます。モジュー
  ルの名前は af_spx.o です。モジュールとしてコンパイルしたい
  なら、ここは M と答えてDocumentation/modules.txt を読んで
  ください。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>


