  (SRAM の絶対アドレス)
  CPU からはアクセス可能であるが、通常 Linux からは使われる
  ことがないようなシステム RAM 領域が存在する場合、その領域
  の始まる物理アドレスがわかっていれば、Linux 上で利用可能な
  メモリ空間の代わりとして、その領域を MTDRAM ドライバに使わ
  せることができます。これに該当しないような場合は、ゼロのま
  まにしておいてください。たいていの場合は、0 にしておいたほ
  うがいいでしょう。

  <高橋潤子>

