  (Plug and Play のサポート)
  Plug and Play (PnP) は周辺機器のための標準で、ソフトウェア
  によって設定される――例えば、IRQ や他のパラメーターを
  割り当てる――ことをそれらの周辺機器に許可します。カード上
  にジャンパは必要なく、代わりに BIOS から、オペレーティング
  システムから、もしくはユーザー空間ユーティリティーを使用する
  ことでカードに値が提供されます。

  Linux に Plug and Play デバイスを設定させたい場合、Y と
  答えてください。さらに以降の "ISA Plug and Play support"
  にも Y と答えるはずです。あるいは N と答え、isapnptools
  パッケージに含まれるユーザー空間ユーティリティーを使用して
  PnP デバイスを設定することができます。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュールとして
  コンパイルしたい場合、M と答え 
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <山田, 高橋(潤)(2.4.15更新)>

