  (FIT TD-2000 プロトコル)
  このオプションは Fidelity International Technology 社製の 
  TD-2000パラレルポート IDE プロトコルをサポートします。これ
  はポータブル機器でよく使われているシンプルな(そして低速な)
  アダプタです。PARIDE のサポートを選択したのなら、ここで Y 
  と答えてプロトコルドライバを組み込むか、M と答えてローダブ
  ルモジュールを作成します。モジュール名は ktti.o になります。
  また、使いたいデバイスタイプ用のハイレベルドライバも必要で
  す。

  <小野寺>


