  (53C94 (Power Mac 外部SCSI) のサポート)
  2系統のSCSIバスを持っているPower Macintoshとその互換機では、
  外部SCSIバスは通常53C94 SCSIバスアダプタによりコントロール
  されます。7200のように1系統しかSCSIバスを持っていない古い
  マシンでも、53C94が使われています。53C94のサポートを組み込
  むためにはここでYと答えてください。

  このドライバはまた、mac53c94.oという名のモジュール (実行中
  のカーネルにいつでも組み込んだり取り外したりできるコード) 
  にすることも可能です。このドライバーをモジュールとしてコン
  パイルしたいなら、ここではMと答えて
  <file:Documentation/modules.txt>を読んでください。

  <川合>

