  (周辺機器のホットプラグのサポート)
  システムの稼働中に、マシンに周辺機器をホットプラグでつなげ
  たいならば、Y にしてください。即座に使えるようになります。
  多くの場合、周辺機器はいつ抜いてもかまいません。

  よく知られている例としては、ネットワークカードやモデムやハー
  ドディスクなどの PCMCIA カード(PCカード)があります。最近の
  全てのラップトップマシンに装備されているカードスロットに挿
  しこむものです。

  別の例は、ラップトップにもデスクトップにもある、USB ポート
  です。CONFIG_USB や CONFIG_KMOD も有効にしてあると、カーネ
  ルが自動的にユーザーモードの (ホットプラグした周辺機器が必
  要とするモジュールやドライバをロードしてくれる) "policy
  agent" を呼びだします。http://www.linux-usb.org/policy.html
  にあるエージェントソフトウェアをインストールしてください。

  <武井, 武井(2.4.0更新)>
