  (CSLIP のヘッダ圧縮)
  このプロトコルは TCP/IP ヘッダ (データではなく) の圧縮を行
  いますので SLIP より速いのですが、接続の両側でサポートして
  いる必要があります。プロバイダがサポートしているかたずねて、
  サポートしていれば Y と答えてください。その場合でも普通の 
  [訳注: ヘッダを圧縮しない] SLIP も使えます。電話回線経由の
  シェルを使いながら SLIP でも接続するために SLIP エミュレー
  タの SLiRP を使おうと思うなら、必ずここで Y と答えてください。
  (SLiRPは anonymous FTP で 
  <ftp://ibiblio.org/pub/Linux/system/network/serial/> 
  から入手できます。) 
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から手に入る 
  NET-3-HOWTO [訳注: 日本語訳が http://www.linux.or.jp/JF/ 
  から入手できます。] に CSLIP の設定法が説明されています。
  このオプションはカーネルサイズを増やしません。

  <井上, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.17/2.4.19更新)>

