  (Sanyo CDR-H94A CDROM サポート)
  この CDROM ドライブを使用するときは Y と答えて、
  Documentation/cdrom/sjcd を読んでください。この後で出てくる 
  "ISO 9660 CDROM file system support" についても Y または M 
  と答えるようにしてください。これは CDROM で使われる
  ファイルシステムであるためです。

  この種類の CDROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは sjcd.o というものになり
  ます。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここで 
  M と答え、そして、Documentation/module.txt を読んでください。

  <後藤, 武井(2.4.0更新)>
