  (SCSI ディスクサポート)
  SCSI ハードディスク、または IOMEGA ZIP ドライブの SCSI ま
  たはパラレルポート・バージョンを使用したい場合はここを Y 
  にし、SCSI-HOWTO, Disk-HOWTO および Multi-Disk-HOWTO を読
  んでみてください。これらは
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から取得できます。
  これは SCSI CD-ROM のためのものではありません。

  このドライバはモジュール(実行中のカーネルに対して随時挿入、
  削除できるコード)として使用することもできます。このモジュー
  ルはsd_mod.o と呼ばれます。モジュールとしてコンパイルした
  い場合はここで M と答え、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> 
  と<file:Documentation/scsi.txt> に目を通してください。あな
  たのルートファイルシステム(ディレクトリ '/' があるところ)が 
  SCSI デバイスにある場合はこのドライバをモジュールとしてコ
  ンパイルしてはなりません。またこのケースでは、あなたの SCSI 
  ホストアダプタ(後述)用のドライバの方もモジュールにしてはな
  りません。(訳注：これらをモジュールにしてしまうと、ブート
  時に VFS:cannot open root device XX:XX kernel 
  panic:VFS:unable to mount root fs on XX:XXのようなメッセー
  ジが表示され、ブート不能となります)

  <堀田, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

