  (SA11x0 上のコンパック製の bootldr パーティションテーブル
  に対するサポート)
  このオプションを有効にすると、カーネルが、検出されたフラッ
  シュチップの最後に消去されたブロック内の、RedBoot FIS (フ
  ラッシュイメージシステム) テーブルを探すようになります。
  SA11x0 ベースのボード上で RedBoot を使っていて、RedBoot が
  リストしたイメージに対応するそれぞれの "パーティション" に 
  Linux からアクセスしたいのなら、ここで Y と答えてください。

  <高橋潤子, 高橋潤子(2.4.15更新)>
