  (PPP (point-to-point プロトコル) のサポート)
  PPP (Point to Point Protocol) は SLIP よりも新しく、よりよ
  いプロトコルで、SLIP と同じことができます。つまり、電話回
  線 (及びほかのシリアル接続) 上でインターネットとのやりとり
  が出来ます。インターネットプロバイダがサポートしていなけれ
  ば使えないので、そのことを尋ねてください――大半のインター
  ネットアクセスプロバイダーは、今日では SLIP よりもむしろ
  PPP をサポートしています。

  PPP を使うには Documentation/networking/ppp.txt や 
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto にある 
  PPP-HOWTO [訳注: 日本語訳が http://www.linux.or.jp/JF/ か
  ら入手できます。] に記述されている pppd というプログラムも
  必要です。古いカーネルからアップグレードするのであれば、
  pppd もアップグレードする必要があります。PPP オプションは
  カーネルサイズを 16KB 増やします。

  実際には 2 つの PPP のバージョン――通常のアナログ電話回線
  のような伝統的な非同期回線用 PPP とデジタル ISDN 回線上で
  使用される同期 PPP ――が存在します。電話回線あるいは他の
  非同期シリアル回線上で PPP を使用したい場合、ここと次の
  オプション "PPP support for async serial ports" にも
  Y (または M) と答える必要があります。同期回線上の PPP 向け
  には、ここと以降の "Support synchronous PPP" にも
  Y (または M) と答えるべきです。

  このデバイスをモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてコンパイルするこ
  ともできます。上の方の "Version information on all
  symbols" に Y と答えているなら PPP ドライバをカーネルに組
  み込むことが出来なくなるのでモジュールにするしかありません。
  モジュール名は ppp_generic.o です。モジュールとして
  コンパイルしたいなら、ここは M と答えて
  Documentation/modules.txt と
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください。

  <井上, 山田(2.4.0 更新)>

