  (Efficient Networks  ENI155P)
  Efficient Networks ENI155p シリーズと SMC ATM Power155 の 
  155 Mbps の ATM アダプタのためのドライバです。サポートする
  のは、内蔵 RAM が 512KB あるバージョンと 2MB あるバージョ
  ンがあり (Efficient がそれぞれ "C" と "S" と呼ぶ) と FPGA 
  とボードの ASIC Tonga バージョンです。ドライバは MMF (-MF 
  または ...F) と UTP-5 (-U5 または ...D)アダプタで動作しま
  す。

  このドライバは、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルすること
  が可能です。モジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  <高橋潤子>
