  (Digiboard Intelligent async のサポート)
  これは、マルチシリアルポートを提供する Digi International 
  の Xx、Xeve、Xem シリーズのカード用のドライバです。ダイヤ
  ルインサーバにするなど、3台以上のモデムを Linux boxに接続
  するにはこのようなカードが必要になります。このドライバはオ
  リジナル PC (ISA)バス、PCI バス、EISA バスのボードをサポー
  トしています。このようなカードがある場合、ここで Y と答え、
  Documentation/digiepca.txt を読んでください。

  注意: Digibord PC ボード用にはもうひとつ別のドライバがあり
  ます。下の"Digiboard PC/Xxx Support"です。このふたつのドラ
  イバのうちひとつを選ばなければならず、また、ひとつしか選べ
  ません。

  このドライバをモジュールとしてコンパイルする場合は、ここで 
  M と答えてDocumentation/modules.txt を読んでください。モジュー
  ル名は epca.o となります。

  <乙川>


