  (MSND Pinnacle の非 PnP モード)
  Pinnacle と Fiji カードのリソースの設定は、PnP、あるいは、
  コンフィギュレーションポート経由のどちらでも可能です。お使
  いのカードが PnP モードではない場合は Y と答えてください。
  Pinnacle の場合、非 PnP モードでの設定するとカード上の IDE 
  とジョイスティックも利用できるようになりますが、PnP モード
  では利用できません。デバイスのリソースにゼロを設定するとそ
  のデバイスを使えないようにします。PnP モードでお使いの場合
  はここでは N と答え、isapnptools を利用してこのカードのリ
  ソースを設定してください。

  <川藤>


