  (AppleTalk-IP ドライバ)
  これによって AppleTalk ネットワークしか使えないユーザが IP 
  ネットワークに接続できるようになります。この機能は開発中で
  す。このドライバによって AppleTalk のパケットの中に IP パ
  ケットを格納する (例えばあなたの Linux マシンが AppleTalk 
  だけのネットワークに組み込まれている場合) もしくは取り出す 
  (例えばあなたの Linux マシンを AppleTalk で結ばれた
  Macintosh の群のためのインターネットゲートウェイとして働か
  せるため) ことが出来るようになります。詳しい情報は 
  Documentation/networking/ipddp.txt を読んでください。

  ここで Y と答えると AppleTalk-IP サポート機能がカーネルに
  組み込まれます。この場合、IP から AppleTalk-IP へのパケット
  への格納、または AppleTalk-IP からの IP パケットの取り出しを
  行えますが、どちらか一方しか利用できません。この後に続く
  ふたつの質問でどちらにするかを決めることになります。

  ここで M と答えると AppleTalk-IP サポート機能がモジュール
  (必要に応じてカーネルに組み込んだり取り外したりできるコー
  ド。Documentation/modules.txt を参照してください) として
  コンパイルされます。モジュールの名称は ipddp.o です。
  この場合は、IP から AppleTalk-IP へのパケットへの格納、
  そして AppleTalk-IP からの IP パケットの取り出しの両方を
  同時に行うことができます。このためには二つのモジュールに
  オプション ipddp_mode に異なった値をあたえてロードする必要
  があります。

  <井上, 福島 (2.2.8)>
