  (アダプタのファームウェアの構築をカーネル構築と一緒に行う)
  このオプションは、aic7xxx ドライバのファームウエアのソース
  を修正している場合、それによって生成されるファームウェアイ
  ンクルードファイルが通常のカーネル構築の間に更新されてほし
  い場合にのみ、Y と答えてください。ファームウェアのためのア
  センブラは、db v1 ライブラリの他に lex と yacc または 同等
  品を必要とします。追加のパッケージをインストールする、また
  は構築環境が著者のものと異なっている場合は、アセンブラのメ
  イクファイルやその他のファイルを修正しなければならないかも
  しれません。

  <高橋潤子>

