  (同期 PPP のサポート)
  ISDN のようなデジタル接続では、アナログ電話回線でなされて
  いるようなスタート・ビットとストップ・ビットで送り手と受け
  手の時刻を同期させる必要がありません。その代りに "同期 
  PPP" を使うことができます。ここで Y と答えるとこのプロトコ
  ルが含まれます。このプロトコルは例えば Cisco とSun で使わ
  れています。ですから ISDN の接続先がそれをサポートしている
  なら、ここで Y と答えるべきです。この機能を使うには (ipppd 
  という) pppd の特別なバージョンが必要です。詳細は
  Documentation/isdn/README.syncppp と 
  Documentation/isdn/syncPPP.FAQ をお読みください。

  <山縣>


