  (早期 printk サポート)
  ここを Y とすると、カーネル printk ルーチンはブート過程の
  早期 (シリアルコンソールが初期化される前) に、バッファに出
  力する代わりに、コンソールに出力しはじめます。標準の LinuxSH
  BIOS コールが使われます。これは、ブート過程の早期での致命
  的な問題をデバッグするのに役立ちます。カーネルハッカーだけ
  に有用です。よく分からなければ、N としてください。

  <武井>

