  (NE2000/NE1000 カードのサポート)
  このタイプの(イーサネット)ネットワークカードを持っている場
  合、Yと答えて http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から
  入手できる Ethernet-HOWTO を読んでください。ドライバを特定
  しない多くのほとんどのイーサネットカードは NE2000 互換です。

  しかしながら PCI NE2000 カードを持っている場合は、ここで N 
  と答えて前述の "PCI NE2000 support" で Y と答えなさい。MCA 
  システム(IBM PS/2コンピュータやラップトップで使われている
  バスシステム)で動作する NE2000 カードを持っている場合は、
  ここで N と答えて後述の"NE/2 (ne2000 MCA version) support" 
  で Y と答えなさい。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルするこ
  とも可能です。モジュール名は ne.o になります。モジュールと
  してコンパイルしたい場合は、ここで M と答えて 
  Documentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新)>
