  (その他の IDE チップセットのサポート)
  マザーボードや拡張カードに載っているさまざまな IDE インタ
  フェースのチップセットの拡張機能をサポートしたいなら Y と
  答えてください。そうすると、以降のオプションから特定の IDE 
  チップを選択出来ます。Linuxの場合、いくつかのシステムでは
  第3、第4ドライブにアクセスするにはこの拡張機能のサポートが
  必要になるかも知れません。この機能はまた、より高速な I/O 
  レートの設定を可能にし、これらのチップセットの載ったシステ
  ムの性能を向上させることも可能です。実際にこれらの機能を使
  うには、起動時に特別のブートパラメータを指定することが必要
  です。これらのパラメータのリストは 
  <file:Documentation/ide.txt> に記載されています。

  SCSI だけのシステムの場合はここは N とすることが出来ます。

  <小野寺, 高橋潤(2.4.15更新)>

