  (i810 TCO タイマーのサポート)
  インテルの i810, i815 系チップセットに組み込まれた TCO タ
  イマー用のハードウェアドライバです。TCO (トータル管理コス
  ト) タイマーは、二番目の制限時間が経過した後に、マシンをリ
  ブートするような watchdog タイマーです。制限時間はカーネル
  に渡すコマンドラインで "i810_margin=<n>"(<n> はカウンタの
  初期値) と指定します。デフォルト値の 50 だと (カウンタは
  0.6 秒ごとに 1 ずつ減ってゆくので) 30 秒で時間切れになり、
  さらに 30 秒後にリセットされます。

  マザーボードによっては watchdog タイマーがマシンをリブート
  させないようにチップセットに NO_REBOOT フラグが設定されて
  いるものがあり、このドライバではリセットできないかもしれま
  せん。このような場合には、
  "i810tco init: failed to reset NO_REBOOT flag" のようなカー
  ネルメッセージが出力されます。

  モジュールとしてコンパイルしたい場合はここで M と答え、さ
  らに Documentation/modules.txt に目を通してください。
  モジュール名は i810-tco.o になります。

  <武井>
