  (Sangoma WANPIPE(tm) マルチプロトコルカード)
  Sangoma Technologies 株式会社 (http://www.sangoma.com) の 
  WANPIPE は、4Mbps までのデータ転送レートを持っている、イン
  テリジェントなマルチプロトコル WAN アダプタのファミリです。
  さらに、同期データリンクアダプタ (SDLA) としても知られてい
  て、S514-PCI あるいは S508-ISA と指定されています。以下の
  カードをサポートしています。

    - X.25、フレームリレー、PPP、Cisco HDLC プロトコル

    - HDLC (LAPB)、HDLC ストリーミング、X.25、フレームリレー、
      BiSync のようなプロトコルの API サポート

    - フレームリレープロトコルのイーサネットブリッジ

    - MULTILINK PPP

    - Async PPP (モデムダイヤルアップ)

  上記のカードを 1 つ以上持っている場合は、ここで M と答えて、
  Documentation/networking/wanpipe.txt を読んでください。次
  の質問では、ドライバがサポートしたいプロトコルについて尋ね
  られます。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。モ
  ジュール名は、wanpipe.o です。モジュールに関する情報は、
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  <高橋潤子>
