  (VIA Rhine MMIO のサポート (試験的))
  これは、 programmed I/O ports (PIO) の代わりに PCI 共有メ
  モリ (MMIO) を使用するようにドライバに指示を出します。これ
  を有効にすると、ドライバの一部での処理時間が改善されます。

  すべての "rhine" ベースのカード上で、確実に動くかどうかは
  わかりませんが、いくつかの DFE-530TX アダプタで、テストさ
  れ成功しています。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

