  (CPU タイプ)
  MIPS CPU の種類を正確に答えてください。Linux/MIPS は汎用設
  計ではありません。つまり、R3000 の CPU でコンパイルしたカー
  ネルは R4000 の CPU では動きませんし、逆も同様です。
  しかし、多くのサポートマシンは R4000 (または類似した 
  CPU) を使っているので、R4xx0 としておくのが安全と言えるで
  しょう。
  コンパイルしたカーネルが動かないならば、R3000 として再度コ
  ンパイルしてみてください。

  <武井>
