  (ユーザ空間パラレルポートデバイスドライバのサポート)
  ここで Y と答えると、/dev/parport デバイスノードのサポート
  を追加します。これは、パラレルポート (例えば、デバイスID 
  (プラグアンドプレーのデバイス ID を表示)) に、ポータブルな
  アクセスを必要とするプログラムのために必要です。

  これは SCSI の標準サポート (sg) のパラレルポートと同等のも
  のです。ここで N と答えた方が、問題ありません。標準的な印刷、
  またはパラレルポート CD-ROM/ディスクサポートには必要ありま
  せん。

  このサポートは、モジュールとしてコンパイルすることが可能で
  す。モジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。モジュールは 
  ppdev.o と呼ばれています。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

