  (ブートローダーとして SRM を使う)
  Alpha ではブート用ファームウェアに SRM と ARC の 2 種類が
  用意されています。SRM はコマンド入力の形式で、ARC はメニュー
  と矢印キーを使います。Linux/Alpha のブートプロセスについて
  の詳細は Linux/Alpha FAQ にあり、WWW で 
  http://www.alphalinux.org から入手できます。

  通常 Alpha マシンでは Linux のロードに MILO (x86 の lilo 
  のようにコマンドラインでパラメータをカーネルに渡すタイプの
  ブートローダーです。) を使います。MILO は ARC からロードす
  るか、フロッピーでファームウェアを書き換えて直接インストー
  ルしておきます。(これにはマザーボード上のあるジャンパーの
  変更が必要です。) このどちらかの方法を採るのであれば、ここ
  は N と答えてください。もし MILO があなたの持っているシステ
  ムでは動作しないのであれば、(Jensen 用のマザーボードがそう
  です) ブートローダーは使わないで SRM コンソールから直接 
  Linux をブートする事ができます。そうする場合にはここは Y 
  と答えてください。SRM を使う場合 IDE ディスクからはブートで
  きない事に注意してください。

  よくわからない時には N と答えてください。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>
