  (サウンド・カードのサポート)
  コンピュータにサウンドカードを挿しているなら、すなわち、と
  きたまビープ以外の音が鳴るなら、Y と答えてください。サウン
  ド・カードに関するすべての情報とその設定 (I/O ポート、割込
  み、DMA チャンネル) を質問されるので確認しておいてください。

  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から入手できる
  Sound-HOWTO をお読みください。modular sound system に
  関する一般的な情報は、
  <file:Documentation/sound/Introduction> ファイルに含まれて
  います。同様に <file:Documentation/sound/README.OSS> 
  ファイルにも、少しばかり古いものの、今でも有用な情報が含ま
  れています。

  PnP サウンド・カードをお持ちで起動時に ISA PnP ツール
  (<http://www.roestock.demon.co.uk/isapnptools/> を読んで
  ください) を使って設定なさりたいなら、
  モジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだり取り
  外したりできるコード) としてサウンド・カード・サポートをコ
  ンパイルし、PnP 設定を終了させた後にそのモジュールをロード
  する必要があります。そうするためにはここで M と答えて 
  <file:Documentation/modules.txt> と
  <file:Documentation/sound/README.modules> をお読みください;
  モジュール名はsoundcore.o です。

  サウンド・カードが無くても PC スピーカをプログラミングする
  ことにより、ときたまビープ以外の音をコンピュータから出せる
  ことを教わりました。そのためのカーネル・パッチとサポーティ
  ング・ユーティリティは <ftp://ftp.infradead.org/pub/pcsp/> 
  で入手できる pcsp パッケージにあります。

  <山縣, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15更新)>

