  (NoName)
  AXPpci33 (別名 NoName)は、(Multia UDB を含んだ)EB66 ベース
  です。設計は Digital の Technical OEM (TOEM) グループがし
  ました。21066 プロセッサを 166MHz か 233MHz で動かしていま
  す。baby-AT サイズで、通常の PC 電源で動きます。5 つの ISA
  スロットがあり、3 つの PCI スロット(1 対は共有スロット)で
  す。キーボードが PS/2 か、大きい DIN コネクタかの 2 つの
  バージョンがあります。

  <武井>
